|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СКАМЕЙКА САДОВАЯ СО СПИНКОЙ СК178**  **Инструкция по эксплуатации**  Скамейка садовая предназначена для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделия и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними. Габаритные размеры изделия в собранном виде 0,5х0,88х1,78м.  Для увеличения срока службы изделия и его преждевременного выхода из строя необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации:   1. Скамейки, лавки, стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 °С и относительной влажности 60-70%; 2. При сборке соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке; 3. Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 300 кг; 4. Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида; 5. Крепление частей скамеек, лавок, стульев требует регулярного осмотра, при необходимости крепежные элементы следует подтянуть; 6. Не вставайте ногами на сиденье скамеек, лавок, стульев, это может привести к падению и получению травмы; 7. Для очистки изделия используйте сухую или слегка увлажненную х/б ветошь или губку; 8. При использовании скамеек, лавок, стульев на улице следует обработать поверхность изделия защитными лакокрасочными составами в 2-3 слоя.   Гарантийный срок 18 месяцев.  Срок службы изделия 3 года.  Товар не подлежит обязательной сертификации.  Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.СП29.В.09885/19  Срок действия: с 20.02.19 по 19.02.2024г.  Производитель: ООО «Банный мастер», 156016 г. Кострома, ул. Мелиоративная, д. 4а  тел. 8-4942-500-673, е-mail: kostromales@yandex.ru |  | **СКАМЕЙКА САДОВАЯ СО СПИНКОЙ СК178**  **Инструкция по эксплуатации**  Скамейка садовая предназначена для использования в общественных и жилых помещениях. Сохранность изделия и продолжительность их эксплуатации зависят от правильного обращения и своевременного ухода за ними. Габаритные размеры изделия в собранном виде 0,5х0,88х1,78м.  Для увеличения срока службы изделия и его преждевременного выхода из строя необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации:   1. Скамейки, лавки, стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 °С и относительной влажности 60-70%; 2. При сборке соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке; 3. Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 300 кг; 4. Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида; 5. Крепление частей скамеек, лавок, стульев требует регулярного осмотра, при необходимости крепежные элементы следует подтянуть; 6. Не вставайте ногами на сиденье скамеек, лавок, стульев, это может привести к падению и получению травмы; 7. Для очистки изделия используйте сухую или слегка увлажненную х/б ветошь или губку; 8. При использовании скамеек, лавок, стульев на улице следует обработать поверхность изделия защитными лакокрасочными составами в 2-3 слоя.   Гарантийный срок 18 месяцев.  Срок службы изделия 3 года.  Товар не подлежит обязательной сертификации.  Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.СП29.В.09885/19  Срок действия: с 20.02.19 по 19.02.2024г.  Производитель: ООО «Банный мастер», 156016 г. Кострома, ул. Мелиоративная, д. 4а  тел. 8-4942-500-673, е-mail: kostromales@yandex.ru |

