|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| comagro.bmp | **Минибеседка**  **Перед сборкой изделия убедитесь в полной его комплектности.**  **В состав комплекта входит:**  арка.jpg | | | | |
| 1. Крыша   - перемычки  - дуга   1. Стойка 2. Задняя стенка 3. Скамейка   - сиденье  - спинка   1. Цветочница 2. Болт М8х100 3. Болт М8х55 4. Гайка М8 5. Шайба 8х25 6. Саморез 4,2х76 7. Саморез-конфермат 8. Ключ | | | 7 шт.  2 шт.  2 шт.  1 шт.  1 шт.  1 шт.  2 шт.  10 шт.  6 шт.  16 шт.  16 шт.  14 шт.  4 шт.  1 шт. |  | |
| **Порядок сборки изделия:**   1. Для удобства, сборку беседки рекомендуется производить на ровной горизонтальной поверхности, двумя или более людьми. 2. Возьмите боковые стойки (поз.2), положите их горизонтально на боковую грань, параллельно друг другу (выбранная четверть на стойка должна быть наружу) (рис. 2) закрепите при помощи саморез-конфермат (поз,11)с задней стенкой (поз.3) | | | |
| **2.jpg**  **Рис.2** | | **3.jpg**  **Рис.3** | | **4.jpg**  **Рис.4** | **Сборка Беседка Арочная2.jpg** |
| 1. Соберите крышу: Установите семь перемычек на дуги, совместив пазы. Закрепите их с помощью саморезов 4,2 х 76 мм (поз.10). 2. Соедините боковые стенки (поз.2) с собранной крышей с помощью болтов М8 х 100 мм, шайб 8х25 и гаек М8 (поз.6,8,9).Рис 3 3. Установите Минибеседку на заранее подготовленное место 4. Соберите скамейку (поз4): вставьте спинку в сиденье совместив пазы, закрепите при помощи болтов М8 х 55 мм, шайб 8х25 и гаек М8 (поз.7,8,9). 5. Установите скамейку в беседку, совместите отверстия и закрепите болтами болтов М8 х 100 мм, шайб 8х25 и гаек М8 (поз.6,8,9).Рис 4 6. Приставьте цветочницы(поз.5) к боковинам (поз.2) | | | | | |
| Производитель оставляет за собой право на внесение незначительных изменений в конструкцию, не ухудшающих качества изделия.  **Внимание !!! изделие обработано антисептической пропиткой и лаком на водной основе. При повторной обработки рекомендуется использовать лаки и пропитки на водной основе Тиккурила или аналогичные им.** | | | | | |
|  | ООО « Комплект – Агро », Владимирская обл., Судогодский р-он, п.Головино Садовая 1.  Тел.(4922)42-60-86. 42-60 -87, 42-60-88.  Сайт: [www.comagro.ru](http://www.comagro.ru), e-mail: [comagro@rambler.ru](mailto:comagro@rambler.ru), [comagro1@yandex.ru](mailto:comagro1@yandex.ru).  Упаковщик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) «\_\_»\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Бригада №­­\_\_\_ | | | | |